ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.131.02 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (РТУ МИРЭА) МИНОБРНАУКИ РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
аттестационное дело № __________________
решение диссертационного совета от 15.10.2019 №125

О присуждении Синицыной Татьяне Викторовне учёной степени доктора технических наук.
Диссертация «Методы моделирования высокоизбирательных устройств частотной селекции на поверхностных акустических волнах» в виде рукописи
по специальности 05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах» выполнена в ООО «БУТИС», принята к защите «11» июля 2019 года, протокол № 113 диссертационным советом Д 212.131.02 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА), Минобрнауки РФ, Москва, 119454, проспект Вернадского, 78. Состав диссертационного совета утвержден в количестве 30 человек 11.04.2012 (№ 105/нк) с учётом внесенных изменений (приказ от 22.08.2012 № 579/нк и приказ от 10.07.2015 № 770/нк).
Соискатель Синицына Татьяна Викторовна 1959 года рождения, гражданка Российской Федерации. В 1982 году Т.В. Синицына окончила факультет Электронной техники Московского энергетического института по специальности -  инженер электронной техники. С 1982 г. по 1995 г. работала в НИИ «Фонон». С  1995 г. по настоящее время Т.В. Синицына работает в  ООО «БУТИС», являясь с 2005 г. главным конструктором предприятия. 
На основе результатов исследований в области создания устройств на поверхностных акустических волн в 2003 г. Синицына Т.В. успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Исследование и разработка физических методов проектирования высокоизбирательных акустоэлектронных приборов с малым вносимым затуханием» по специальности 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики». 
В дальнейшем Т.В. Синицына продолжила исследования в данном направлении. Полученные результаты легли в основу диссертационной работы «Методы моделирования высокоизбирательных устройств частотной селекции на поверхностных акустических волнах». Диссертация выполнена в ООО «БУТИС».
 Научный консультант - Багдасарян Александр Сергеевич, доктор технических наук, профессор, академик НАН РА, действительный член Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова, научный консультант генерального директора ФГУП «НИИ Радио».
Официальные оппоненты: 
1. Пустовойт Владислав Иванович, гражданин РФ, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук
2. Богословский Сергей Владимирович, гражданин РФ, доктор технических наук, профессор, заместитель директора научно-производственного комплекса «Микроэлектроники, микросистемотехники и нанотехнологий» АО «НПП «Радар ммс» и
3. Белянин Алексей Федорович, гражданин РФ, доктор технических наук, профессор, начальник отдела ИТО «Радиофотоника» АО «ЦНИТИ «Техномаш»
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт радиотехники и электроники им В.А. Котельникова Российской академии наук (ФГБУН ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН) в своём положительном отзыве, подписанным Медведем Александром Владимировичем, доктором физико-математических наук, главным научным сотрудником Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, и утвержденным 
Никитовым Сергеем Аполлоновичем, член-корр. РАН, директором ФГБУН ИРЭ
им. В.А. Котельникова РАН, на заседании научно-квалификационного семинара «Физика твёрдого тела, магнитных и акустических явлений» ФГБУН ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН (Протокол № 5 от 02.08.2019 г., присутствовало 18 человек, за – 18, против – нет, воздержавшихся – нет) указала, что диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, и её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора технических наук по специальности 05.27.01 – Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах.
Соискатель имеет 124 опубликованные работы по теме диссертации, в том числе 34 статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов, одной монографии и 57 докладах на наиболее авторитетных российских и международных конференциях. 
Ряд конструкций фильтров на ПАВ, реализованных на основе полученных соискателем теоретических результатов, являются уникальными, на них получены 6 патентов и 26 Свидетельств ФИПС о государственной регистрации топологии.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.	Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Бутенко В.В., Данилов А.Л., Иванов П.Г. Фильтры на ПАВ с высокой входной мощностью: базовые модели для анализа электродных структур // Электросвязь. 2015. № 10. С. 65-70.
2.	Синицына Т.В.,  Багдасарян А.С.,  Николаев В.И. Особенности проектирования устройств на поверхностных акустических волнах волноводного типа //  Теория и техника радиосвязи. 2016. № 2. С. 92-104.
3.	Синицына  Т.В.,  Багдасарян А.С., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С.  Конструктивно-технологические особенности устройств на ПАВ для обработки радиочастотных сигналов высокой мощности: Исследования способов минимизации потерь в резонаторах для условий многослойного напыления // Наукоемкие технологии. 2018. Т. 19. № 2. С. 46-57.
4.	Синицына Т.В. Методы математического моделирования высокоизбирательных фильтров на поверхностных акустических волнах с малым вносимым затуханием  //  Электромагнитные волны и электронные системы. 2019. Т. 24. № 2. С. 20-30.  
5.	Синицына  Т.В.,  Бутенко В.В., Багдасарян А.С., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Минимизация искажений характеристик ПАВ-устройств, обусловленных наличием паразитных мод высших порядков // Электросвязь. 2018. № 4. С. 68-74.
6.	Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Багдасарян С.А., Синицына Т.В., Бутенко В.В., Машинин О.В., Прапорщиков В.В. Узкополосные фильтры на поверхностных акустических волнах в системах радиочастотной идентификации // Радиотехника и электроника. 2008. Т. 53. № 7. С. 887-896.
7.	Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Николаев В.И., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Минимизация искажений характеристик ПАВ-устройств, обусловленных наличием паразитных элементов конструкции // Теория и техника радиосвязи. 2018. № 1. С. 112-116.
8.	Синицына Т.В., Орлов М.М. Исследование влияния электродной структуры на параметры акустической волны в сильных пьезоэлектриках // Известия ВУЗов. Сер. Материалы электронной техники. 2004. № 1. С.67-69. 
9.	Багдасарян А., Синицына Т. Устройства селекции частоты на ПАВ. Физико-технические принципы построения // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2011. № 4. С.38-44.
10.	Синицына Т.В.,  Багдасарян А.С.,  Бутенко В.В., Данилов А.Л.,    Иванов П.Г. Синтез фильтров на ПАВ для систем связи, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры // Электросвязь. 2016.  № 11. С. 81-86.
11.	Багдасарян А.С., Синицына Т.В., Машинин О.В. ПАВ-фильтры с малыми потерями на основе U-образного ответвителя // Электросвязь.  2004.  № 2.  С. 32-33.
12.	Багдасарян А., Багдасарян С., Карапетьян Г., Машинин О., Синицына Т. Импедансные ПАВ-фильтры для телекоммуникационных систем. Российский приоритет // Электроника: наука, технология, бизнес.  2014.   № 7 (139).  С. 48-65. 
13.	Багдасарян А.С. , Егоров Р.В., Иванов П.Г., Синицына Т.В. Фильтры на ПАВ с уменьшенным уровнем вносимого затухания на основе однонаправленных структур // Труды НИИР. 2016. № 2. С.13-19.
14.	Синицына Т.В., Багдасарян А.С. Синтез фильтров на поверхностных акустических волнах: Система автоматизированного проектирования (САПР) // Теория и техника радиосвязи. 2017. № 4. С.84-92.
15.	Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Кондратьев С.Н., Машинин О.В. Фильтры на поверхностных акустических волнах с высокой входной мощностью для радиотехнических систем связи: конструктивно-технологические особенности // Теория и техника радиосвязи. 2015. № 3. С. 40-45.
16.	Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Кондратьев С.Н., Машинин О.В., Егоров Р.В. Фильтры с высокой входной мощностью для радиотехнических систем: фильтр на ПАВ на номинальную частоту 216 МГц // Теория и техника радиосвязи. 2015. № 3. С. 28-39.
17.	Синицына Т.В., Машинин О.В., Багдасарян А.С., Львов В.Ф., Гарифулина А.Т. Испытания ПАВ-фильтров на воздействие сигнала с высокой входной мощностью // Труды НИИР. 2015. № 4. С. 9-13. 
18.	Багдасарян А.С., Кондратьев С.Н., Синицына Т.В., Машинин О.В., Груздев А.С. Фильтры на поверхностный акустических волнах с высокой входной мощностью для систем связи, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры на номинальную частоту 2170 МГц // Радиотехника и электроника. 2016. № 4. С. 389-394. 
19.	Багдасарян А.С., Синицына Т.В., Машинин О.В., Егоров Р.В. СВЧ фильтры на ПАВ с высокой входной мощностью для систем и аппаратуры передачи и обработки информации // Труды НИИР. 2016. № 1.  С. 26-31.
20.	Багдасарян А.С., Синицына Т.В. Фильтры на ПАВ, выдерживающие входную мощность радиосигнала 1-2 Вт, для телекоммуникационной аппаратуры // Техника радиосвязи. 2016. № 3 (30). С. 80-89.
21.	Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Прапорщиков В.В. Система автоматизированного проектирования фильтров на поверхностных акустических волнах с высокой входной мощностью // Наукоемкие технологии. 2018. Т. 19. № 3. С. 4-9.
22.	Багдасарян А.С., Синицына  Т.В.,  Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С.  Влияние различных по составу и числу слоев электродных структур на характеристики ПАВ-фильтров // Успехи современной радиоэлектроники. 2018. № 9. С. 49-58.
23.	Синицына Т.В., Машинин О.В., Багдасарян А.С., Николаев В.И., Львов В.Ф., Егоров Р.В., Груздев А.С. Частотно-избирательные микроблоки на основе фильтров на поверхностных акустических волнах // Радиотехника. 2016. № 5. С. 105-111. 
24.	Багдасарян А.С., Синицына Т.В. Селективные акустоэлектронные приборы на основе однонаправленных структур поверхностных акустических волн. Монография. Москва. 2004. 103С.

На автореферат диссертации поступило 11 отзывов:
1.	От В.М. Ватутина, доктора технических наук, профессора, начальника отделения 09 АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» - отзыв положительный. В отзыве присутствуют следующие замечания:
а)	В системах приема, передачи и обработки информации важным параметром ПАВ-фильтров является групповое время запаздывания в полосе рабочих частот. В автореферате эта важная характеристика ПАВ-устройств не нашла своего отражения.
б) Список цитируемой литературы ограничен 2010 г. 
Отмечено, что данные замечания не снижают общую научную ценность работы.
2.	От П.В. Куприянова, доктора технических наук, заместителя начальника НПК по науке АО «НПП «Исток» им. Шокина» - отзыв положительный, замечаний нет.  
3.	От В.С. Орлова, доктора технических наук, главного научного сотрудника НИЧ Ордена Трудового Красного Знамени ФГБОУ ВО «Московский технический университет связи и информатики» - отзыв положительный, замечаний нет.  
4.	От А.В. Шанулина, кандидата технических наук, заместителя директора НТЦ-62 ОАО «Концерн «Созвездие» - отзыв положительный. В отзыве присутствуют следующие замечания:
а) Недостаточно полно обоснован метод проведения исследований и недостаточно строго проведен сравнительный анализ предложенных автором технических решений и известных, особенно в области модельных представлений, где следовало бы отметить разницу в полученных результатах.
б) Отсутствуют обязательные атрибуты докторских диссертаций – формулировка проблемы и перечень противоречий.
Отмечено, что указанные недостатки в целом заметно не снижают общей положительной оценки диссертации, её научной новизны, актуальности и практической направленности.
5.	От С.А. Жгуна, кандидата технических наук, заведующего научной лабораторией на кафедре основ радиотехники Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» - отзыв положительный, замечаний нет.  
6.	От М.И. Бичурина, доктора физико-математических наук, профессора, заведующего кафедрой «Проектирования и технология радиоаппаратуры» ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» - отзыв положительный, замечаний нет. 
7.	От Ю.В. Колковского, доктора технических наук, заместителя генерального директора АО «Научно-производственное предприятие «Пульсар» - отзыв положительный, замечаний нет.
8.	От Забелина А.Н., кандидата физико-математических наук, заместителя главного технолога ОАО «ФОМОС-МАТЕРИАЛС» - отзыв положительный, замечаний нет. 
9.	От Голубского А.А., кандидата технических наук, заместителя директора по науке НПК АО «НИИ «Элпа» - отзыв положительный. В отзыве присутствует замечание:
а) Говоря о недостатках автореферата, следует отметить разночтения в параметрах ПАВ-фильтров на страницах 21 (2-ой абзац) и 24 (пункт 13).
Отмечено, что данное замечание, конечно, никак не влияет на положительную оценку работы Т.В. Синицыной. Рассматриваемая работа, несомненно, является большим вкладом в теорию и технику проектирования устройств на ПАВ.
10.	От Кайдашева Е.М., доктора физико-математических наук, доцента, заведующего лабораторией наноматериалов Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича Южного федерального университета, главного научного сотрудника - отзыв положительный, замечаний нет.
11.	От Ефимова В.В., доктора технических наук, профессора, заместителя генерального директора – директора по научной работе ОАО «Авангард» - отзыв положительный. В отзыве присутствуют следующие замечания:
а) В сформулированной автором цели не отражён прагматический, полезностный аспект работы, что в определённой степени затрудняет возможность оценить прикладную значимость полученных результатов в полном объеме.
б) К сожалению, в тексте автореферата не приведены сведения о актах реализации и внедрения полученных в диссертации результатов, подтверждающих её практическую ценность.
в) Не во всех совместных публикациях указана доля авторского участия.
Отмечено, что приведённые выше замечания не снижают общий уровень и значимость полученных автором результатов и не опровергают положительную оценку диссертации в целом.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что они являются одними из ведущих специалистов в данной области.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных соискателем исследований: 
1.	Разработана физико-математическая макромодель, адекватно описывающая свойства неоднородного встречно-штыревого преобразователя с учётом многомодового характера распространения волны, конечного сопротивления электродов; потерь на распространение волны, обусловленных преобразованием ПАВ/ППАВ в объёмную волну; дисперсии скорости волны от частоты; влияния масса-электрического нагружения на поверхность пьезоэлектрика, а также вторичных электромагнитных факторов, обусловленных конструкцией элементов топологии и элементов корпуса.
2.	Разработана семиэлементная модель встречно-штыревого преобразователя, адекватно описывающая волноводный характер распространения акустической волны в устройстве на ПАВ с учётом влияния металлизированных электрических шин и зазоров на основные характеристики акустического волновода. При этом показано, что при апертуре преобразователя от 3 до 4 длин волн возбуждается только одна основная мода, при этом дисперсия фазовой скорости не превышает 0,3%.
3.	Показано, что при синтезе устройств на ПАВ, имеющих структуру волноводного канала, моды третьего и выше порядков можно не учитывать, поскольку уровень их возбуждения незначителен (-40 дБ).
4.	На основании анализа вторичных акустических факторов показано, что наибольший вклад в уровень вносимого затухания устройств на ПАВ (при условии исключения потерь на двунаправленность излучения волны преобразователем различными конструктивными методами) вносят потери на распространения волны, обусловленные преобразованием поверхностной (приповерхностной) волны в объёмную волну. Влияние конечного сопротивления электродов менее значительно, при этом оно определяет форму амплитудно-частотной характеристики в высокочастотной области полосы пропускания.
5.	На основании большого объема экспериментальных исследований получены математические выражения, связывающие основные СОМ-параметры с типом и геометрией электродной структуры и типом используемого пьезоэлектрика, обеспечивающие сходимость теоретических и экспериментальных результатов в пределах одной итерации вместо стандартных 2-3 итераций. Для ряда срезов ниобата лития, танталата лития, кварца и пьезоматериалов семейства лангасита результаты получены впервые.
6.	Разработаны методы моделирования ПАВ-фильтров на основе реверсивного МПО и неоднородных преобразователей с ненулевым уровнем отражений в электродных структурах для различных типов пьезоэлектриков, обеспечившие расширение диапазона полос пропускания более чем в 3 раза (с 1%-2% до 0,2%-3,5%), увеличение избирательности с 30 дБ до 45 дБ и прямоугольности АЧХ фильтров с 3,0 до 2,5. 
7.	Разработаны методы моделирования ПАВ-фильтров на основе U-образных МПО и неоднородных преобразователей с ненулевым уровнем отражений в электродных структурах для различных типов пьезоэлектриков, обеспечившие расширение полосы пропускания более чем в 1,6 раза (с 4%-8% до 4%-13%), уменьшение уровня сигнала тройного прохождения более, чем в 2 раза и увеличение избирательности более, чем на 10 дБ.
8.	Разработаны методы моделирования ПАВ-фильтров на основе продольно-связанных резонаторов для различных типов пьезоэлектриков, обеспечившие расширение полосы пропускания в 1,4 раза (с 0,1%-6% до 0,1%-8,5%), увеличение избирательности (с 40 дБ до 60 дБ) и прямоугольности АЧХ фильтров с 2,0 до 1,7. 
9.	Разработаны макромодель и конструктивно-технологические методы моделирования импедансных ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью, обеспечившие обработку РЧ сигнала с уровнем мощности до 5 Вт в диапазоне частот до 1 ГГц и до 2,3 Вт в диапазоне частот до 2,5 ГГц,  что является мировым инновационным результатом.
10.	Разработаны методы моделирования сверхпрямоугольных ПАВ-фильтров с малым вносимым затуханием на основе комбинированных конструкций. Достигнутое сочетание параметров (коэффициент прямоугольности 1,28 при вносимом затухании 2,1 дБ) аналогов не имеет.
11.	Разработаны методы моделирования многозвенных сверхузкополосных ПАВ-фильтров на основе поперечно-связанных резонаторов, обеспечившие увеличение избирательности (с 50 дБ до 70 дБ) и прямоугольности АЧХ фильтров (с 2,5 до 2,0). 
12.	Разработана система автоматизированного проектирования фильтров на ПАВ различного функционального назначения на частотный диапазон 20-3500 МГц и диапазон полос пропускания 0,01%-80%, обеспечивающая замкнутый цикл проектирования от анализа исходных требований к фильтру до получения топологических программ изготовления фотошаблонов в различных форматах.
Теоретическая значимость работы обусловлена развитием модели встречно-штыревого преобразователя, как основного конструктивного элемента любого устройства на ПАВ, с учётом широкого спектра акустических и электромагнитных факторов, а также развитием методов моделирования фильтров на ПАВ различного функционального назначения с применением оригинальных конструктивно-технологических решений, обеспечивающих существенное расширение диапазон рабочих полос пропускания (от 1,4 до 3 раз) и значительное улучшение избирательных свойств фильтров на ПАВ. 
Практическая значимость представленной работы состоит в создании конструктивно-технологических методов моделирования импедансных ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью, обеспечившие обработку РЧ сигнала с уровнем мощности до 5 Вт; базовой технологии проектирования частотно-избирательных модулей, основанной на применении технологии LTCC в совокупности с «Flip-chip» («перевернутый кристалл») монтажом ПАВ-фильтров; системы автоматизированного проектирования фильтров на ПАВ различного функционального назначения на частотный диапазон 20-3500 МГц и диапазон полос пропускания 0,01%-80%, обеспечивающей замкнутый цикл проектирования от анализа исходных требований к фильтру до получения топологических программ изготовления фотошаблонов в различных форматах.
Полученные в диссертации результаты имеют универсальный характер и могут быть использованы на предприятиях микроэлектронной промышленности, специализирующихся на разработке пьезоэлектрических устройств частотной селекции, таких как ОАО «Авангард», АО «НИИ «Элпа», АО «ЛИТ-ФОНОН», АО «НПП «Радар ммс», АО «ОНИИП». 
Кроме того, практическая значимость полученных в работе результатов подтверждена их использованием при выполнении 20 опытно-конструкторских работ по разработке и серийному освоению фильтров на поверхностных акустических волнах типа ФП2П7 и ФП3П7, проводимых в интересах ведущих радиоэлектронных предприятий России (АО «НПП «Исток» им. Шокина», ОАО «НПК «НИИДАР», ФГУП «НПО «МАРС», ФГУП «ВНИИ «Градиент», ОАО «ВНИИРТ», ЗАО «НПФ «Микран», ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», ОАО «НПП «Пульсар», ОАО «Российские космические системы»), 5 диапазонных ОКР, выполненных по заказу Министерства промышленности и торговли РФ, а также 7 грантов Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В результате выполнения данных ОКР были разработаны и серийно освоены более 180 типономиналов фильтров на ПАВ на частотный диапазон  20-3330 МГц и диапазон полос пропускания 0,01-80% для аппаратуры специального назначения, а также телевизионной вещательной аппаратуры. Экономический эффект от внедрения результатов работ (объем продаж продукции, разработанной в результате диссертационной деятельности) составил более 200 млн. рублей за период 2008…2018 гг.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что они получены с применением комплекса современных взаимодополняющих друг друга методов исследований, дающих согласующиеся между собой результаты; что они не противоречат современным теоретическим представлениям и данным, известным из литературы, а также высокой корреляцией полученных теоретических и экспериментальных данных; что результаты диссертации неоднократно апробированы на конференциях; что все основные результаты опубликованы в научных журналах из Перечня ВАК. 
Все вышеперечисленное в совокупности свидетельствует о достоверности полученных результатов и сделанных на их основании выводов.
Личный вклад соискателя заключается в постановке и обосновании цели и задач исследований, разработке физико-математических моделей, проведении теоретических расчетов на их основе, обработке и анализе основных результатов по всем направлениям, представленным в диссертационной работе. Экспериментальные результаты получены либо автором лично, либо при его непосредственном участии.
В диссертации решены основные вопросы поставленной научной задачи, она соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана исследования и непротиворечивой методологической платформы и взаимосвязанностью выводов.
На заседании 15.10.2019 диссертационный совет принял решение присудить Синицыной Татьяне Викторовне учёную степень доктора технических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 человек, из них 6 докторов наук по специальности диссертации, участвовавших в заседании, из 30 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени - 22, против присуждения учёной степени - 0, недействительных бюллетеней нет.

Зам. председателя
диссертационного совета 			А.Н. Юрасов
Учёный секретарь
диссертационного совета 								Л.Ю. Фетисов
15.10.2019