**Оборудование, материалы, инструменты**

 **6 вопросов**

Ограждения сеткой относятся к :

а) предупредительным

б) основным

в) дополнительным

г) заградительным

Оптико-электронный извещатель предназначен для:

а) обнаружения проникновения через двери и окна

б) обнаружения разбития окон

в) обнаружения источника ИК излучения

г) обнаружения возникновения задымления

Электронный ключ Touch memory использует для хранения идентификатора:

а) полупроводниковые элементы электронного носителя ПЗУ

б) магнитные носители

в) химико-физические свойства оптического носителя

г) полупроводниковые элементы электронного носителя ОЗУ

Принцип обеспечения безопасности аппаратно-программного модуля доверенной загрузки:

а) перехватывает работу компьютера прерывая загрузку BIOS, загружает CriptoBIOS и идентифицирует пользователя по ключу и паролю, после чего продолжает загрузку компьютера.

б) перехватывает работу компьютера до загрузки BIOS, загружает CriptoBIOS и идентифицирует пользователя по ключу и паролю, после чего продолжает загрузку компьютера.

в) перехватывает работу компьютера после загрузки BIOS, загружает CriptoBIOS и идентифицирует пользователя по ключу и паролю, после чего продолжает загрузку компьютера.

г) перехватывает работу компьютера прерывая загрузку ОС, загружает CriptoBIOS и идентифицирует пользователя по ключу и паролю, после чего продолжает загрузку компьютера.

К средствам обеспечения защиты информации по акустическому каналу утечки информации относится:

а) шумомер

б) тепловизор

в) сканер частот

г) детектор излучений

К средствам обеспечения защиты информации по радиоэлектронному каналу утечки информации относится:

а) шумомер

б) тепловизор

в) мультиметр

г) детектор излучений